**Załącznik nr 3 do Ogłoszenia nr 2/2021 z dnia 07.04..2021 r.**

**Specyfikacja przedmiotu zamówienia**

Dostawy do gminy Skoczów zestawu do prania i konserwacji ubrań specjalnych, w którego skład wchodzi:

1. **Pralnico-wirówka do prania i konserwacji ubrań specjalnych,**
2. **Zestaw 4 pomp dozujących umożliwiających automatyczne dozowanie,**
3. **Suszarka bębnowa do suszenia ubrań specjalnych.**
4. **Pralnico-wirówka do prania i konserwacji ubrań specjalnych,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warunki zamawiającego | Propozycje wykonawcy |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r. |  |
| 2. | Załadunek: minimum 13 kg., |  |
| 3. | Pojemność bębna: minimum 130 litrów., |  |
| 4. | Średnica okna wsadowego nie mniejsza niż 400 mm. |  |
| 5. | Maszyna wolnostojąca – nie wymaga mocowania do podłoża, |  |
| 6. | Możliwość prawidłowego prania konserwacji  i dezynfekcji ubrań specjalnych wykonanych zgodnie  z normą PN-EN 469:2008 i PN-EN 469:2014-11. Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało specjalny, fabryczny program do tego celu. |  |
| 7. | Obsługa programatora w języku polskim, |  |
| 8. | Wyposażone w system ważenia wsadu i automatyczne dostosowywanie ilości potrzebnej wody oraz energii do przeprowadzenia cyklu prania, |  |
| 9. | Zasilanie 230/380 V. |  |
| 10. | Moc urządzenia pobierana do podgrzewania wody: maksimum 12kW, |  |
| 11. | Bęben ze stali nierdzewnej |  |
| 12. | Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi przedmiotu oferty w miejscu instalacji urządzenia. |  |
| 13. | Panel przedni, górny i panele boczne obudowy wykonane ze stali nierdzewnej. |  |
| 14. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

1. **Zestaw pomp dozujących umożliwiających automatyczne dozowanie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Warunki zamawiającego** | **Propozycje wykonawcy** |
| 1. | Pompy posiadające możliwość współpracy z automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych - min. 4 sygnałów na zewnętrzne pompy dozujące automatycznie środki chemiczne. |  |
| 2. | Pompy dozujące umożliwiające dozowanie automatyczne minimum 4 chemicznych środków piorących dedykowanych dla ubrań specjalnych stosowanych w PSP, tj. alkalicznego środka wspomagającego pranie, bazowego środka piorącego, środka impregnującego i środka do dezynfekcji. |  |
| 3. | Zapas środków piorących i impregnujących zalecanych przez producenta urządzenia oraz zgodnych z wymaganiami producentów ubrań specjalnych:  - bazowego środka piorącego – 20L ,  - alkalicznego środka wspomagającego pranie - 20L,  - środka impregnującego–20L,  - środka do dezynfekcji–20L. |  |

1. **Suszarka bębnowa do suszenia ubrań specjalnych.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warunki zamawiającego | Propozycje wykonawcy |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie starsze niż z 2020 r. |  |
| 2. | Załadunek: minimum 16 kg. |  |
| 3. | Pojemność bębna: minimum 330 litrów. |  |
| 4. | Maszyna wolnostojąca – nie wymaga mocowania do podłoża. |  |
| 5. | Zasilanie elektryczne 230/380 V. |  |
| 6. | Moc urządzenia pobierana do podgrzewania: maksimum 24kW, |  |
| 7. | Średnica okna wsadowego nie mniejsza niż 560 mm. |  |
| 8. | Urządzenie z systemem pomiaru wilgotności pozostałej pozwalający na nieprzesuszanie obrabianych wyrobów. |  |
| 9. | Możliwość prawidłowego suszenia ubrań specjalnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN 469:2008 i PN-EN 469:2014-11. Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało specjalne, programy do tego celu. |  |
| 10. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| 11. | Obsługa programatora w języku polskim. |  |
| 11. | Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi przedmiotu oferty w miejscu instalacji urządzenia. |  |

**UWAGA:** Wykonawca wypełnia kolumnę **„Propozycje Wykonawcy**”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz: **„posiada” / „spełnia”.**